基本操作入门

- 往实验区添加实验器件的操作

在“创建模板”中，选中要添加的器件（按下代表这个器件的按钮），然后在实验区按下鼠标左键，如果增加的是运动对象、点电荷和万有引力等实验器件，直接松开鼠标按键，系统便会弹出属性对话框，让用户设置参数；如果是匀强电场和匀强磁场等，先点击一次鼠标左键,确定一个边界点,滑动鼠标拖出矩形区域再点击鼠标左键即确定出矩形区域，系统会弹出属性对话框，让用户设置参数。

由于悬挂弹簧、连接弹簧、悬挂细绳、连接细绳、悬挂刚杆、连接刚杆是直接连在运动对象上的，它们不能脱离运动对象而独立存在。所以在增加时，首先要在欲相连的运动对象上点击鼠标左键，然后，如果是悬挂弹簧、悬挂细绳、悬挂刚杆的话，将鼠标移到一个合适的地方（悬挂点）再点击鼠标左键，系统会弹出属性对话框，设置参数后，按“确认”按钮便可以了；如果是连接弹簧、连接细绳、连接刚杆的话，需要将鼠标移到另外一个要被连接的运动对象上方再点击鼠标左键，系统会弹出属性对话框，设置参数后，按“确认”按钮便可以了。

1. 度量的使用

> 在仿真物理实验室中，可以度量运动对象的参数、辅助点的参数、距离和角度。在编辑环境下（不处于运行状态），先从菜单中选择[度量]-->[运动对象的参数]，再在实验区域中用鼠标左键点击需要度量参数的运动对象；在弹出的对话筐中选择具体的参数，按[确定]按钮即可。用类似的方法可以度量辅助点的参数。

> 度量距离和角度时，先从菜单中选择需要度量什么，然后在实验区中依次点击运动对象或辅助点（请参考实验区下方的提示）。度量距离和角度的对象可以是运动对象或辅助点或它们的组合。在度量设置的对话筐中，定义变量名，就可以在程序中读取或设置变量的值。只有运动对象和辅助点的度量参数可以在程序中设置（运动对象与加速度相关的变量不可以在程序中设置）。

> 度量后，在实验区中会自动添加一个显示度量值的标签，删除标签即删除对应的度量。

- 常用编辑操作

选中：在编辑状态下（不处于运行状态），可以通过鼠标来选中实验器件，以便编辑。不同的实验器件的选中方法基本一样，在实验器件的上方单击鼠标左键，一般实验器件被选中后，都有一些明显的标记。由于本软件中使用的实验器件一般不会太多，所以本软件暂时不支持多选功能。

复制：选中实验器件后，可以在选中的实验器件上方按鼠标右键，点击弹出菜单中的“复制”菜单，系统会将此实验器件复制到本软件的剪贴板中。

剪切：选中实验器件后，可以在选中的实验器件上方按鼠标右键，点击弹出菜单中的“剪切”菜单，系统会将此实验器件复制到本软件的剪贴板中并且删除选中的器件。

粘贴：在实验区合适的位置按鼠标右键，点击弹出菜单中的“粘贴”菜单，系统将会把本软件剪贴板中的实验器件粘贴到实验区中。

删除：选中实验器件后，可以在选中的实验器件上方按鼠标右键，点击弹出菜单中的“删除”菜单，系统会删除选中的实验器件。

上面的一些弹出菜单操作可以通过编辑菜单下的同名菜单来实现，也可以通过快捷键来实现。比如“删除”功能，可以选中想要删除的实验器件后，按“Del”键便可删除了。

移动：选中器件后，在此器件上方按下鼠标左键，按住左键拖动鼠标便可以实现器件的移动。

实验器件的参数调整：选中器件后，点击弹出菜单中的“属性”菜单，系统将会打开相应器件的参数设置窗体。

- 实验环境设置：

> 点击“编辑”菜单下的“实验设置”菜单，系统将会打开“实验设置窗体”，如下图示：

（“实验设置”窗体图）

在此窗体中，主要是以下几个方面的设置：

功能设置

考虑重力作用：在实验中考虑重力的作用。

考虑运动对象间电荷吸引。

考虑运动对象间万有引力。

考虑模拟运动对象的碰撞。

考虑相对论：在设计一些高速的粒子实验中，比如回旋粒子加速器，就需要考虑相对论，否则可能得出错误的结论。

显示坐标：在实验区显示坐标。

加粗线条：在投影环境下使用软件时，加粗线条可以增加画面的清晰度。

物理常量设置：

可以设置一些物理常量的具体值。

实验最小扫描时间设定

：

这是一个十分重要的参数。它的设定直接关系到实验的精度和动画演示的速度。实验室将以实验最小扫描时间为计算步长，逐步计算实验的状态，并对计算出的状态进行演示。从理论上讲，实验最小扫描时间越小，实验的精度可能越高；但同时会耗费大量的计算时间，演示的速度也会变慢。在研究宏观世界中，实验最小扫描时间可以设定的大一些，而研究微观世界时，应设定的非常小。例如在自由落体实验中设定为0.001秒左右；在地球人造卫星实验中设定为1.0秒左右就可以了。而在电场对电子的加速与偏转的实验中应设定为1e-12秒左右。

在具体制作过程中，可以试着找一个比较合适的数值。比如说，你觉得实验运行得太快了，你就可以试着减小这个参数，同时仿真的精度也高了；如果你觉得实验运行太慢了，你就可以试着增大这个参数，同时带来的是仿真的精度的降低。

每脉扫描次数设定

：

每脉扫描次数是指在一次封闭的计算中，连续计算实验最小扫描时间的次数。例如：实验最小扫描时间 是0.001秒，每脉扫描时间是100，则在演示中以0.1秒实验时间为单位进行刷新；一般设定为100比较合适。

自动暂停间隔

：

如果把它设置成一个非零的值，软件将每隔等于此值的时间暂停一次，以便于分析和研究实验现象。

矢量显示设置

：

设置速度，加速度矢量的显示比例，即标准的单位长度代表的数值大小。

- 实时数据输出功能的应用

实时数据输出功能可以用一个“实时数据”窗体来实时显示一个运动对象的状态数据。“实时数据”窗体如下图示：

（“实时数据”窗体）

使用方法如下：点击“运行”菜单下的“实时数据输出设置”菜单，或按工具栏上的“实时数据输出”按钮，然后点击要进行实时数据输出的运动对象，这样系统便可以实现对此运动对象的数据实时输出。运行的时候，系统会弹出“实时数据”窗体来输出数据。在本版本中，只能对一个运动对象进行实时数据输出。如果原先已经设置成对一个运动对象进行数据输出，现在想对另外一个运动对象进行实时数据输出，操作如上。如果原先已经设置成对一个运动对象进行数据输出，现在想取消数据实时输出，只要点击“运行”菜单下的“实时数据输出设置”菜单，或按工具栏上的“实时数据输出”按钮，然后点击实验区的空白位置便可。

- 实验数据曲线功能的应用

此功能可以在实验运行的时候实时绘制出实验的数据曲线。使用方法如下：点击“运行”菜单下的“实验数据曲线”菜单，或按工具栏上的“实验数据曲线”按钮，系统会弹出“实验数据曲线”窗体，如下图示：

（“实验数据曲线”窗体）

此窗体的具体使用方法如下：点击“对象设置”按钮，选择要绘制曲线的运动对象，你可以不止选择一个运动对象，就是说可以同时对很多运动对象同时进行数据曲线绘制。然后要结合实验情况调整面板上的各项参数，确保曲线能够画出。实验开始、停止、暂停可以通过此窗体上的相应按钮来控制。开始运行后，曲线便会随着实验的运行绘制出来。具体的使用在实战例子中。

- 底图的使用：

> 有时，为了增加演示效果，需要增加一些背景图片，在本软件中可以通过设置底图的办法来实现此功能。操作过程如下：点击“编辑”菜单下的“放置底图”菜单，系统会弹出图片选择窗体，在此窗体中选中要用来做底图的图片，按“确认”按钮后，此图片便作为背景图象出现在实验区中。在此版本中，图片格式支持BMP。如果已有底图，要改变的话，操作也如上。如果要除去底图，点击“编辑”菜单下的“清除底图”菜单便可。

| 南京金华科软件有限公司 版权所有 2003.3 |