|  | 器件属性设置

简介
菜单介绍
界面介绍
器件栏介绍

基本操作
器件的绘制
器件的属性
功能按钮使用

实际运用
器件属性设置
关系曲线绘制
变量即时输出

实例
气体等温变化
气体等容变化
气体等压变化

1.容器的属性设置

容器属性的一般设置已经在前面做过介绍。这里要补充一些。

当你第一次添加活塞时，实际气体的体积和容器大小之间的比例就已经设定

了，你无需考虑实际的情况，但是当你准备做多活塞的实验时要考虑好以后添

加的活塞可能的位置，因为多活塞的情况下上面的比例是不能设定的。多活塞

情况下查看属性时可以修改的参数只有活塞上所受的外力。另外，多活塞情况

下，从容器底部向上，依次是第一段气体（编号为0），第二段气体（编号为

1）......等等，以次类推。

2.U型管的属性设置

左边端口，右边端口这一说法是针对工作区的。另外U型管反转时端口都是

一起反转的，请注意位置。

3.玻璃管的属性设置

玻璃管内的压强，水银柱的压强，外界大气压之间可以是不平衡的，因为这

里是动态的设置，当按下“开始”按钮时会自动达到平衡状态。