实战操作

在[电路例子]目录中，有一些已经设计好的例子。现在让我们来进行实战操作。

电路实验一：测量电阻的阻值。这是用伏安法测量一个电阻阻值的典型实验。在这个实验中，需要使用到电池组一个、单刀单掷开关一只、滑动变阻器一只、电阻一只、安培表与伏特表各一只。

第一步：先通过器件箱，选择需要使用的元件，把它们放在实验区中。

第二步：用鼠标右键点击实验区中的普通电阻，弹出菜单中选择[属性]，这时将弹出电阻元件的参数设置窗体，在这个实验中，设置电阻的阻值为2欧姆。再用同样的方法设置滑动变阻器的属性，总电阻10欧姆，滑片放在最右边。

第三步：下面用导线根据电路原理把这些元件连接起来。连接时，先用鼠标点击需要连接元件的一个接头，然后送开鼠标，把鼠标滑到另一个需要连接的元件接头处，再点击鼠标，一根导线就连接好了。提示：如果在连接中，在空白区域点击鼠标，将在点击鼠标处安置一个导线的固定端。用这样的方法，把电路连接成如图所示。

第四步：用鼠标双击单刀单掷开关，闭合电路。

第五步：在实验区，用鼠标左键按住滑动变阻器的滑片不放，左右滑动鼠标。滑动变阻器的等效电阻随之发生变化，电流表与电压表的指针也随之发生移动。读出电压值与电流值，您就可以计算出电阻的阻值了。

点击主菜单中[编辑]-->[显示电流方向],仿真物理实验室--电学 便可显示电路中的电流方向。

点击主菜单中[编辑]-->[实物图/电学符号],可以使您的电路在实物图与电学符号图间切换。

电路实验二：保险丝的作用。这个实验展示的是，当通过保险丝的电流大于它所能承受的最大允许电流时，它将断路以保证其它电器或电源的安全。实验用到干电池一个、开关一个、滑动变阻器一个、保险丝一只、和安培表。

第一步：先通过器件箱，选择需要使用的元件，把它们放在实验区中。

第二步：设置元件的参数，用鼠标右键点击实验区中的滑动变阻器，选择属性，设置它总电阻5欧姆，滑片放在最左边。再设置保险丝的属性，最大电流1安培。

第三步：下面用导线把电路连接成如图所示。

第四步：用鼠标双击单刀单掷开关，闭合电路。

第五步：在实验区，用鼠标左键按住滑动变阻器的滑片不放，向右滑动鼠标。滑动变阻器的等效电阻随之发生变化，电流表的指针也随之发生移动。当电路中的电流大于1安培时，保险丝就熔断了。

第六步：可以修复已经毁坏的保险丝。把滑动变阻器滑到左边，用鼠标右键点击保险丝，在弹出的菜单中选重修复。保险丝即被修复。在修复时，必须使通过它的电流小于它的最大电流，否则，刚修复好就又被熔断了。

电路实验三：楼道灯电路。这是应用在楼梯中照明灯的原理模型。实验用到无限电源一个、单刀双掷开关两个、灯泡一只。

第一步：先通过器件箱，选择需要使用的元件，把它们放在实验区中。

第二步：设置元件的参数。设置无限电源的电压为220伏，内阻为0欧姆。设置灯泡的额定电压为220伏，额定功率100瓦特，最大电流1安培；点击电灯参数设置窗体中的，[视觉亮度]按钮，选择它在额定功率下的视觉亮度。

第三步：下面用导线把电路连接成如图所示。

第四步：用鼠标分别双击单刀双掷开关的左下部分，把电键都打到左边。提示：要把单刀双掷开关的电键打到右边就用鼠标双击单刀双掷开关的右下部分；把电键打到上方，就双击单刀双掷开关的上部分。

第五步：假设现在有人要上楼，就把楼下的开关拨到另一边，电灯亮了；等他上来后，把楼上的开关拨到另一边，电灯又灭了。这样就完成了在一端点亮电灯，而在另一端熄灭电灯。这就是楼道灯的工作原理。

电路实验四：惠斯通电桥。惠斯通电桥通常用来精确测量电阻。此实验是惠斯通电桥的原理电路图。实验需要使用三个普通电阻、一只滑动变阻器、无限电源一个、灵敏电流计一个。

第一步：先通过器件箱，选择需要使用的元件，把它们放在实验区中。

第二步：设置元件的参数。设置无限电源的电压为1伏，内阻为0欧姆。三个普通电阻的阻值都是1欧姆。滑动变阻器的总阻值为2欧姆，滑片放在中间。设置灵敏电流计的灵敏度为*10。提示：灵敏电流计的灵敏度是指电流计对电流的敏感程度，灵敏度越高越能敏感微小的电流，指针的偏转也越大。

第三步：下面用导线把电路连接成如图所示。

第四步：用鼠标左键按住滑动变阻器的滑片不放，左右滑动鼠标。滑动变阻器的等效电阻随之发生变化，电流计支路有电流流过，电桥不在平衡。只有当滑片处在中间时，此电桥处于平衡状态。

你能设计一个实际测量电阻的电桥电路吗？

电路实验五：最原始的控制电路。在电子计算机出现之前，人们使用电磁继电器搭建简单的控制电路与计算电路。这个实验就是利用电磁继电器连接的一个时续控制电路。在这个电路中使用到四个电磁继电器，设置它们的参数为：线圈电阻1欧姆，吸合电流0.1安培。提示：当通过线圈的电流的绝对值大于吸合电流时，电磁继电器将闭合，反之则分开。小灯泡三只，参数为：额定电压0.7伏特，额定功率0.5瓦特，最大电流1.5安培。四个干电池，注意设置它的内阻为1欧姆。滑动变阻器一个，把滑片移到最左边，使它在电路中的等效电阻最小。电路还需要单刀单掷开关一个。

用导线把电路连接起来，闭合开关。您发现什么了？把滑动变阻器的滑片向右移动，时续就停了下来，再滑到左边时续又开始了。您能解释其中的原因吗？

还有一些简单的实验：二极管单向导通的实验、电铃、还有用欧姆表直接测量电阻的实验。您不妨自己试一试。