工具栏介绍

|  | 器件栏介绍

简介
菜单介绍
界面介绍
器件栏介绍

基本操作
器件的绘制
器件的属性
功能按钮使用

实际运用
器件属性设置
关系曲线绘制
变量即时输出

实例
气体等温变化
气体等容变化
气体等压变化

图6.器件栏

左起：

1.连接管。用来进行器件间的连接，用连接管连接的器件之间是相通的。

（目前版本内只可以连接容器与U型管，它只相当于一个敏感元件类的辅助

器件，被连接的器件内的气体之间没有任何物质或能量上的交换）

2.U型管。相当于实际实验当中的U型管，可以填充水银，选择开口端是封闭

的还是自由的。还可以进行上下的拖动。（管的总长度不变）

3.容器。相当于实际实验当中的汽缸一类的器件。可以添加活塞封闭一定质

量的气体，还可以用恒温器进行加热或是降温。该器件支持多活塞（最多5个）

，但恒温器、连接管目前只能接至第一个活塞封闭的气体之中。现在的版本有

两种容器器壁的类型可供选择：导热的和绝热的。导热的相当于容器内的气体

与外界始终处于热平衡状态，加热或是降温时两者是同时变化的。绝热的相当

于容器内的气体与外界没有热交换。

4.玻璃管。即一端开口的玻璃管，可以用水银封闭一段气体在玻璃管中，也

可以对其进行加热或降温（目前不支持多段水银）。

5.变量输出。用来输出工作区内各个含有气体的器件当中气体的基本参数。

例如压强、温度、体积。

6.绘制曲线。用来绘制气体基本参数间的变化关系曲线。例如等温线，等压线等。

7.恒温器。用来给容器或是玻璃管（已经封闭一定气体）进行加热或是降温。

8.90度反转。按下一次可以把选中的器件进行逆时针90度的反转，按两次可

以反转180度，以次类推。

9.添/去活塞。选中容器的话可以给容器添加活塞，同时要设置气体的参

数。选中活塞的话可以去掉容器的活塞。

10.添/去水银柱。可以给选中的U型管或是玻璃管添加水银。选中的如果是

玻璃管中的水银柱的话，按下该按钮则去掉水银柱。

11.添/去阀门。选中的容器没有阀门时添加阀门，选中的容器有阀门时则去

掉阀门。

12.开/关阀门。选中有阀门的容器时可以按下该按钮使容器的阀门打开或是

关闭。

13.固定/放开活塞。选中容器的活塞时通过该按钮可以转换活塞的状态，（从

可以滑动转换为固定，从固定转换为可以滑动）可以滑动的活塞的颜色与容器

的颜色是一样的，而固定的活塞的颜色与容器的颜色是不一样的。

14.用动画的方式显示气体的压强及温度，也可反映物质的量。