New Page 1

平行光束的使用

在工作区增加一个平行光束

1.在器件箱中选中“平行光束”

2.在工作区合适的位置按下鼠标左键，按住拖到另一位置，松开鼠标。系统弹出平行光束对话框，如下图：

设置适当的参数后按确认便可。

平行光束的编辑操作

1.选中、移动、调整角度：每个平行光束中除了光线外还有一条没有箭头的线，可以通过这条线来选中、移动、调整整个平行光束。

2.属性调整：选中平行光束后，按下鼠标右键，系统会弹出平行光束对话框

3.平行光束中的每条光线还可以进行单独的属性设置，选中平行光束后，在要进行单独设置光线的箭头处的选中标记上按鼠标右键，系统会弹出光线对话框。

实际应用

平行光束经过凸透镜汇聚

1.在工作区添加一个理想凸透镜。

2.在工作区添加一个平行光束，把光线数量设置为10。

3.调整位置，如下图。

4.按下“动态运行”按钮，可以得到如下效果：

南京金华科软件有限公司 版权所有

2001.06